PyGal y PySNMP

Martínez Coronel Brayan Yosafat

# Desarrollo de la práctica

Se usa un ping de tipo tcp al puerto 80 para generar entradas y salidas.

Chart

Description automatically generated

Se apaga la interfaz 2/0

Chart

Description automatically generated

Se vuelve a prender después de un rato y esperamos a que recabe datos.

Chart

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated